K40 Gantry

Druckhinweise auf Deutsch:

Material ab PETG oder besser.
Infill 55%.
Anzahl der Wände 4-5.

Es können alle Teile theoretisch ohne Support gedruckt werden. Bei einigen Teile sorg Support ggf. für eine bessere Optik.

Printing instructions in English:

Material PETG or better.
Infill >/= 55%.
Number of walls 4-5.

All parts can theoretically be printed without support. For some parts, support may provide a better look.




K40 Gantry by vr6syncro is licensed under CC BY-NC-SA 4.0


Version 1
Initial release of the Projekt